# 店铺版考勤机接入流程

操作手册

上海通芝信息科技有限公司

2017年3月

目录

[店铺版考勤机接入流程](#_Toc30108)

[1、 配置考勤机本机ip地址](#_Toc29451)

[2、 配置考勤机服务器IP地址和端口](#_Toc7543)

[3、 获取考勤机的云序列号](#_Toc4984)

[4、 考勤系统PC端录入考勤机信息](#_Toc31059)

[5、 查询考勤机连接状态](#_Toc14619)

## 配置考勤机本机ip地址

◆在考勤机上按Menu键进入考勤机菜单界面（图1.1），选中高级设置，按OK键进入高级设置界面（图1.2），选中通讯设置，按OK键进入通讯设置界面（图1.3）。



图1.1



图1.2



图1.3

◆如图1.3所示，将光标移到以太网选项上，按OK键进入本机Ip地址设置界面（如图1.4，图片上的ip地址仅是示例），然后将IT给这台考勤机分配好的ip地址、子网掩码、网关地址依次修改为IT所提供的地址即可设置成功。（按#号键可以切换输入法,输入法为英文时可以输入符号 . ）



图1.4

## 配置考勤机服务器IP地址和端口

◆在考勤机上按Menu键进入考勤机菜单界面（图1.1），选中高级设置，按OK键进入高级设置界面（图1.2），选中通讯设置，按OK键进入通讯设置界面（图2.1），分别修改服务器ip地址和服务器端口号

服务器IP是：121.40.40.242；（按#号键可以切换输入法,输入法为英文时可以输入符号 . ）

服务器端口是：8088



图2.1

## 获取考勤机的云序列号

◆在考勤机上按Menu键进入考勤机菜单界面（图3.1），选中云序列号选项，按OK键进入云序列号界面 ，将此序列号记录下来（图3.2）。



图3.1按menu键进入菜单



图3.2云序列号界面

## 考勤系统PC端录入考勤机信息

◆登录考勤系统PC端，点击考勤机管理=>考勤机信息=>添加考勤机菜单（如图4.1所示），进入添加考勤机界面，输入设备编号、设备简称、设备序列号、设备授权码，点击添加按钮即可（如图4.2所示）。设备序列号填写第3步操作中记下来的云序列号，设备授权码是购买考勤机时通芝信息技术人员所提供的。



图4.1 添加考勤机菜单



图4.1 添加考勤机

## 查询考勤机连接状态

◆登录考勤系统PC端，点击考勤机管理=>考勤机信息=>考勤机状态菜单（如图5.1所示），进入考勤机状态查询界面（如图5.2所示），列表中显示的是系统中的所有考勤机，设备连接状态的图标为红色的横杠表示连接不正常，请检查考勤机ip地址是否设置正确，考勤机序列号是否录入正确；如果设备连接状态变为绿色的对勾表示考勤机与系统连接成功！



图5.1 考勤机状态菜单




图5.2 考勤机状态